**一.便携式彩色多普勒超声诊断仪壹台**

全数字化彩色全身超声诊断仪

要求超敏感宽频探头三把：纯净波腹部凸阵、纯净波心脏探头及高频线阵探头，腹部及高频线阵探头可配穿刺导向装置。

可与工作站相连，配有机架车（上面有电源装置）

**二. 彩色多普勒超声波诊断仪壹台**

全数字化彩色超声诊断仪

要求超敏感宽频探头三把：电子凸阵探头（超声频率2.0-5.5MH2）、电子线阵探头（超声频率大于等于14）及电子腔内探头（超声频率大于等于9MH2）