**靶向雾化工作站技术参数**

一．※功率≤360W.

二：方便移动，主机应为立式推车式，尺寸≥80CM\*40CM\*40CM

三※．触摸屏≥8寸；标配三种模式可选，可升级为五种模式可选。

四：软件具有加热模块，可升级，可设定工作时间。

五※：具有定时功能，0-99分可调。

六：时间实时显示，精确到秒。

七※：具有超压、欠压、时间定时等报警功能；

八※：雾化药液装置为卫生级材料304不锈钢，可高温高压消毒、方便清洗，可重复使用。

九※：过淲芯可人工定时更换。

十：软件具有流量监测模块，升级后能实时监测药液流量ML/MIN。

十一※：双通道设计,升级后可以同时提供两个人使用。

十二※：具有超温电源自动切断功能；

十三※：具有复位功能，在紧急情况下能提供复位保证；

十四：具有暂停模式，方便医护人员工作需要。

十五：全中文操作和显示,终身质保，厂家维修。

十六※：压力设置范围：0-400帕可调。精度为1帕。

十六※：平均雾化粒径3.75微米，0到5微米之间的粒径达到99.97%。

十七：主机制造工艺符合9706.1-2007 医用电气设备 （标准）

十八：**产品组成：医用吸引头及医用气泵主机**。

以上※部分为必须符合参数。