**全高清平行视野宫腔镜多重手术系统技术参数**

**总体要求**：

1. 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤（0/1/2型）、息肉、粘连、纵膈、畸形、丝线残留、胎盘残留以及宫腔内异物取出。

2、既可采用机械能量操作（不带电操作），又可采用电能量操作；既可使用单极电流，也可使用双极电流；可以使用生理盐水作为膨宫液，也可以使用糖水作为膨宫液。

**技术参数**

 **一、平行视野宫腔镜多重手术系统壹套**

**\*1、平行视野宫腔镜一条，镜子视角 12°，蓝宝石镜面，可高温高压消毒。**

**\*2、平行视野宫腔镜镜体具有13Fr器械通道，器械通道包含在镜体内，无需与外鞘组成器械通道。连续灌流外鞘、闭孔器 一套，外鞘与电切镜内鞘兼容。**

**\*3、可配合宫腔镜通道使用的直径3mm手术器械、手术器械可360度旋转。**

**3mm手术器械包括：双开弯剪、微型单开直剪、2\*3齿抓钳、无创抓钳以及弯**

**分离器钳。**

全高清平行视野宫腔镜多重手术系统配置清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 平行视野宫腔镜（HEOS） | 200MM12\* | 1个 |  |
| 2 | HEOS外鞘 | 26FR | 1个 |  |
| 3 | 单边手术剪 | 3MM | 1把 |  |
| 4 | 手术抓钳 | 3MM | 1把 |  |
| 5 | Kelly抓钳 | 3MM | 1把 |  |
| 6 | 双开手术剪 | 3MM | 1把 |  |
| 7 | 手术有齿抓钳 | 3MM | 1把 |  |
| 8 | 消毒防护篮 |  | 1个 |  |
| 9 | 双极电凝 | 针状 | 1把 |  |
| 10 | 双极导线 | 3M | 1根 |  |