**监护仪相关参数**

1 基本参数：支持心电、心率、无创血压（提供手动、自动切换，自动间隔模式）、血氧饱和度、脉搏、两道温度监测。

2 支持12导联心电监测，完整的异常心电图分析。

3 缆线数量少，缆线不缠绕，环境整洁。

4支持波形显示自动调整功能，可以随波形数量及形态自动调整参数框。

5 支持断电继续工作功能，坚持3小时以上。

6 支持双通道有创IBP监测。

7 支持BIS监测。

8 支持ETCO2 及呼吸力学复合模块。

9 支持EEG，显示脑电波形。

10 支持麻醉气体自动识别。

11 监测画面清晰稳定，抗干扰功能强，经久耐用。