**输尿管肾镜技术参数**

**输尿管肾镜 (3条)**

（1）纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角；

（2）12°光学视管，工作直径：8/9.8Fr.，工作通道：5Fr. ,工作长度430mm；

（3）镜内是光学纤维，允许镜微曲；可气熏、浸泡、高温高压消毒；

（4）目镜符合ISO标准；

（5）配置包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 主镜 | 3条 |
| 气球 | 3个 |
| 清洗刷 | 3条 |
| 封帽 | 6个 |
| 垫圈，10个/包 | 2包 |
| 接头 | 3个 |
| 异物钳  活检钳 | 6个  6个 |