**血透中心参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 治疗车 | 1、整体采用厚度1.2mm的冷轧钢板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用；  2、台面安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠；  3、立柱内侧配有1个污物桶，可旋转，方便清洁；  4、立柱底部有三侧不锈钢围栏，防止物品掉落；  5、车体有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观；  6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确； | 5 |
| 抢救车 | 1. 主体材质为钢塑及铝合金框架结构，适用于病区急救护理； 2. 软质PVC包裹钢结构防撞带，具有极强的缓冲特性； 3. 翻转台面为ABS材质，可承受30公斤重量； 4. 底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮； 5. 车体规格：490\*490\*960mm 6. 标配：不锈钢把手1个，侧挂盒1个，B型垃圾桶2个，伸缩输液架1套，手写工作台 7. 选配：复苏板，220V电源插座，氧气瓶支架。 | 2 |
| 仪器车 | 1钢塑结构仪器台车，可拆卸、便于组装；  2标配为三块层板（含底板）每块层板承重30Kg；  3上层配有抽屉，方便存放东西；  4底部配四只直径100mm静音脚轮，带刹车和不带刹车各两只，单轮承重120Kg;  5车体规格：555\*500\*925mm | 1 |