**病理取材台技术参数及相关要求**

**数量：1台**

1. ★ 取材台整体采用不锈钢成型，表面光滑耐腐蚀。
2. 整个取材台面有一定的斜度，冲洗时便于水的流动
3. ★外型尺寸；2000\*1000\*2000,台面面积大
4. 取材台安排标本安放区和取材工具存放区
5. 工作台左侧布置喷淋冲洗工作台，电动阀门控制，水量大小可调
6. 配置一个脚踏开关水龙头，电动阀门控制，水量可调
7. ★国际品牌冷暖水龙头，同时配金属软管莲蓬头水龙头。
8. 国际品牌热水器
9. ★国际品牌粉碎机，水槽强制排水
10. LED灯照明，紫外线杀菌，独立控制并带led射灯照明
11. 取材台采用超静音风机，风量不小于1700立方/小时
12. ★可设定风机一周内自动定时开关机
13. 刀板架XY轴带毫米级刻度