**飞利浦Brilliance64排螺旋CT维保服务询价要求：**

1.参加投标的维保公司必须提供贵公司有效的维修资质证明及维修人员资质证明及服务用户名单。

2.含球管及UPS的全保。

3.保修连续5年，设备报废合同自动终止。

4.故障响应时间小于等于2小时，工程师到位时间小于等于12小时。故障确定后配件到位时间小于等于24小时。

5.开机率大于等于95%。

6.每季度1次设备维护。

7.每半年考核一次，考核合格付半年维保费，考核不合格撤消合同。

 特别说明：响应单位自勘现场，自行了解设备现有状况，自行设计维保维修方案。