**豪洛捷数字乳腺摄影机维保要求**

1. 连续三年铂金保（含球管与探测器）。
2. 服务商自勘现场，自行设计维保方案。
3. 维保周期及技术标准按照产品出厂手册要求执行。
4. 工程师到达现场时间小于等于12小时，配件到达现场时间小于等于36小时，开机率大于等于95%。
5. 每半年考核一次，考核合格付半年维保费用。
6. 提供公司资质、维修人员资质及配件仓储情况。
7. 提供同型号乳腺机的维修用户名单。
8. 预算小于等于33万元/年