**除颤仪参数要求**

1、除颤模式： 体外手动 运行方式： 异步，同步

2、导联：四极6导联（I, II, III, aVR, aVF, aVL ）

心率：30 – 300 次/分钟

3、监护屏类型：高分辨率的LCD显示屏

分辨率：320 x 240点阵

4、心电图显示：双通道心电图曲线

5、具有 血氧饱和度模块

6、打印机：类型： 热敏 打印通道： 三通道打印

7、蓄电池：可充电锂电池，13.2 V /2.3 Ah

8、通用可取出存储卡： 至少512M 标配