**熏蒸治疗机**

1、机电分离，舱体采用无电设计，安全可靠。

2、舱体双层保暖，双温控制。

3、微电脑电磁炉加热。

4、可控时间范围 1-60min

5、舱体摆动角度 0°-45°±2°

6、配备呼叫按钮及语音提示。

7、配有双重温控系统过温保护，当皮肤温度达到45度时切断加热管及电源,整机运行有二次保护系统

8、自动消毒，每次治疗后配自动消毒系统。

9、具有高温报警，漏电保护等安全保护功能。