**腰椎牵引床**

1、牵引时间:0~60min;

2、持续牵引时间:0~9min;

3、间歇牵引时间:0~9min;

4、成角动作范围:+15°~-25”可调;

5、旋转动作范围:+25°连续可调;

6、平摆动作范围:士20°连续可调;

7、床面热疗温度:<50\*C;

8、可以调节颈椎牵引曲度;

9、四维立体全方位牵引功能;