软式内镜清洗工作站设备

设备关注要点如下:

1、设备采用亚克力材质；

2、配置：初洗槽+清洗槽+漂洗槽+消毒槽+末洗槽+干燥台；

3、清洗槽内配置自动灌流系统；

4、清洗槽配置自动供酶装置；

5、消毒槽配置自动翻盖装置；

6、末洗槽配置自动翻盖和自动喷淋装置；

7、末洗槽配置自身消毒功能包含水龙头、水枪和槽体；

8、设备需要具备二类医疗器械注册证；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。