环氧乙烷灭菌器设备

设备关注要点如下:

1. 设备容积大于等于130升；
2. 设备控制器使用可编程PLC控制器，可以根据科室需求编辑灭菌程序；
3. 操作方式采用触摸屏操作和控制；
4. 设备可以连接电脑，电脑端可以以秒为单位实时显示设备运行数据，并记录设备运行数据，运行数据可以随时打印，永久储存；
5. 开门方式上下升降门，单门；
6. 设备主体材质铝材；
7. 灭菌介质环氧乙烷；
8. 两个灭菌程序，低温灭菌程序32℃-42℃和高温灭菌程序50℃-60℃

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。