胰岛素泵技术参数

尺寸：9.1\*5.1\*2.0cm

适用人群：适合全龄段人群，成人及儿童

基础率范围和步长：0.00-35单位/小时，0.05单位增量

基础率和形式：48段基础率

临时基础率调节方式：百分比

胰岛素输注方式：生理脉冲式胰岛素输注

储药器容积：3ML

胰岛素浓度：U-100浓度胰岛素

大剂量范围和增量：0-25U，0.1U增量

报警模式：蜂鸣+振动

马达：原装进口马达组

电池：1节AAA电池

防水性能：IPX7，可溅水和一次性浸水

键盘保护：键盘锁，防止误操作

储药器剩余量不足报警：可回顾至少36次报警，以及报警日期及时间

低液量报警：剩余单位和时间两种方式

充盈记录：可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期

大剂量历史回顾：最多可看到24个

操作页面：逐屏菜单式

语言：中英文等