**徐州市中医医院污水处理站 排污口在线监控设备**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号及规格** |
| 1 | PH在线自动检测仪 | 量程0-12 |
| 2 | COD在线自动监测仪 | WQ1000  量程0-5000mg/L |
| 3 | 氨氮在线自动监测仪 | WQ1000  量程0-300mg/L |
| 4 | 总磷在线自动监测仪 | WQ1000  量程0-50mg/L |
| 5 | 总氮在线自动监测仪 | WQ1000mg/L  量程0-100mg/L |