**徐州市中医院住培基地信息化建设**

**参数指标**

**一、采购编号：**

**二、采购内容及数量：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | 徐州市中医院住培基地信息化建设 | 1套 |

**三、采购技术要求：**

**1、配置含以下内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品/服务名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 六路环绕录播阵列 | 8 | 套 |
| 2 | 系统技术服务 | 1 | 项 |
| 3 | 身份证读卡器 | 2 | 个 |
| 4 | 笔记本电脑 | 7 | 台 |
| 5 | IC卡读卡器 | 14 | 个 |
| 6 | IC卡 | 150 | 张 |
| 7 | 扫描枪 | 6 | 只 |
| 8 | 65寸多媒体大屏 | 1 | 台 |
| 9 | 屏幕推车 | 1 | 台 |
| 10 | 55寸多媒体大屏 | 2 | 台 |
| 11 | 一体台式机电脑 | 40 | 台 |

**2、主要技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置或服务要求 |
| 1 | 六路环绕录播阵列 | ★支持本地存储；  ★支持断点续传；  ★需满足6路视频融合成一个MP4文件，融合后视频帧高度3240，帧宽度3840，帧速率25帧/秒，含同步独立音轨，每幅画面相互切换延时不超过50ms；  数据接口：含同步编码器SDK接口；  内装移动电源续航≥8小时；  自带5G无线通讯模块，支持WIFI 5通讯协议，支持有线/无线切换。 |
| 2 | 系统技术服务 | 技术人员驻场模拟考试壹次；  技术人员驻场正式考试保障壹次；  系统与辅助设备调试：基地规培日常训练软件&结业考核软件安装、调试服务；  中管局服务器对接服务；  原有电脑、电视系统连接、调试服务。  设备与系统使用培训服务； |
| 3 | 笔记本电脑 | Intel I3 10代或以上处理器；  内存：8G双通道DDR4 2666；  存储空间：256GB或以上；  USB转接头（参数：1个>=100Mb/s网口、3个USB口）；  自带摄像头；  含鼠标；  1920\*1080分辨率；  ★预装规培结业考核平台服务器接口模块。 |
| 4 | 65寸多媒体大屏 | Windows系统，I3或以上处理器，触控屏。 |
| 5 | 55寸多媒体大屏 | 4K高清，带HDMI接线（5米）。 |
| 6 | 一体台式机电脑 | Window 10，64位家庭版操作系统；  Intel I3 10代或以上处理器；  内存：8G双通道DDR4 2666；  存储空间：SSD 256GB或以上；  1920x1080分辨率；  自带前置摄像头，分辨率不低于200万（如无前置摄像头需要每台电脑增加1个USB免驱摄像头），支持mjpeg；  含鼠标、键盘；  ★预装规培结业考核平台服务器接口模块。 |

**四、质保及售后服务要求：**

1、按合同约定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购方审核。

2、免费质保期：**所有设备免费质保期壹年**。

3、免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供方必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在6小时内到场服务，小型故障恢复时间为12个小时内，严重故障恢复时间为24小时内。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供方负责。

4、培训要求：

1）供方须提供信息化平台操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容；

2）正式使用前组织培训、模拟操作。首次操作安排运维工程师驻场，后期提供远程指导，保障采购人正常使用。

5、服务保障

1）因供方安全措施不力造成的事故责任或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供方承担。

2）因供方原因造成无法在承诺交付时间内完工，由此产生的一切责任由供方承担。

6、验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，并且确保调试完成的设备能够完全对接临床思维训练平台服务器以及江苏省中医药管理局中医规培考核平台服务器。